[InstallShield Silent]
Version=v7.00
File=Response File
[File Transfer]
OverwrittenReadOnly=NoToAll
[{ACCA20B0-C4D1-4BF5-BF21-0A0EB5EF9730}-DlgOrder]
Dlg0={ACCA20B0-C4D1-4BF5-BF21-0A0EB5EF9730}-SdWelcome-0
Count=5
Dlg1={ACCA20B0-C4D1-4BF5-BF21-0A0EB5EF9730}-SdStartCopy2-0
Dlg2={ACCA20B0-C4D1-4BF5-BF21-0A0EB5EF9730}-SdFinish-0

Dlg3={ACCA20B0-C4D1-4BF5-BF21-0A0EB5EF9730}-SdWelcomeMaint-0
Dlg4={ACCA20B0-C4D1-4BF5-BF21-0A0EB5EF9730}-SdFinish-0
[{ACCA20B0-C4D1-4BF5-BF21-0A0EB5EF9730}-SdWelcomeMaint-0]
Result=302

[{ACCA20B0-C4D1-4BF5-BF21-0A0EB5EF9730}-SdWelcome-0]
Result=1
[{ACCA20B0-C4D1-4BF5-BF21-0A0EB5EF9730}-SdStartCopy2-0]
Result=1
[Application]
Name=REALTEK GbE & FE Ethernet PCI NIC Driver
Version=1.05.0000
Company=Realtek
Lang=0404
[{ACCA20B0-C4D1-4BF5-BF21-0A0EB5EF9730}-SdFinish-0]
Result=1
bOpt1=0
bOpt2=0
